**附件：**

**合肥工大工程试验检测有限责任公司**

**仪器设备报价清单**

| **序号** | **设备名称** | **规格型号/主要技术指标** | **厂家** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰光度计 | 可稳定地测定钾在波长768nm处和钠在波长589nm处的谱线强度；  符合GB/T 176-2017技术要求 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数显压力机 | 量程：0-2000KN，精度：0.001KN。 | 浙江英松 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 锚杆拉力计 | 量程：0-300KN，精度：0.01KN;用于植筋拉拔试验。 | 北京海创高科 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 锚杆拉拔仪 | 量程：0-100KN，精度：0.01KN;用于植筋拉拔试验。 | 北京海创高科 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 裂缝测宽仪 | 进行混凝土管材裂缝荷载的检测。  型号：HC-CK101  量程：0.02-2mm | 北京海创高科 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 温湿度控制仪 | 用于现场混凝土试块标养，湿度≥95%，温度20±2℃. |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 混凝土标准  养护箱 | 用于混凝土标准试件养护，可同时存放60组试块。  温度可控制在20±2℃范围,湿度大于95%。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 数显式高强  回弹仪 | 量程：4.5J。 | 山东乐陵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 水泥胶砂搅拌机 | 符合《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671-2021。  自动加砂时间控制在25s完成（规范要求20-30s）  要求配备标定用间隙尺。 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 混凝土抗渗  试验仪 | HP-4.0 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 砂浆渗透仪 | SS-1.5 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 集料坚固性  试验仪 | 用于集料坚固性试验，型号：JGY-3：  要求符合规范GBT14685-2011和GBT14684-2011；  要求设备能满足全自动控制；  要求能同时放置4个试验网篮（100mm\*150mm）；  要求配备三角网篮，由铜丝制成（内径及高均为70mm\*70mm，网孔直径为：0.15mm、0.315mm、0.635mm、1.25mm），每种网孔直径的配备2个；（内径及高均为100\*150、网孔直径为：2.36mm），要求配备8个； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 引伸计 | 用于钢筋机械连接型式检验。  型号：YSJ860/15-ZC  满足单向拉伸性能，大变形反复拉压性能，高应力反复拉压性能，变形量的测量。 | 深圳三思纵横 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 水泥胶砂试体成型振实台 | 符合《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671-2021 。  台盘（包括臂杆、模套和卡具）的总质量控制在 13.75kg±0.25kg 并将实测数据标识在台盘的侧面。  凸头和止动器由洛氏硬度≥55HRC 的全硬化钢制造。  凸轮由洛氏硬度≥40HRC 的钢制造。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| **金额合计（元）** | | **大写： 小写：** | | | | | | |

**备注： 1、含13%增值税专用发票；**

**2、部分设备需按指定厂家报价；**

**3、请于2022年06月07日下午16:30前密封递交至合肥市包河区花园大道369号合肥工大智能院B540室。**

**联系人：陈主任 电话： 0551-62919370**

**报价单位（盖章）：**

**联系人：**

**联系电话：**