**附件1**

**合肥工大工程试验检测有限责任公司视频会议设备报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **中文名称** | **技术要求** | **单位** | **产品数量** | **产品单价（元）** | **合计金额（元）** | **备注** |
| 1 | 云台摄像机1（B555会议室） | 1080p,10倍放大，宽动态，30帧率，云台功能，一键定位，远程遥控，功能拓展2.0 Mega 图像传感器 2.0 Mega Progressive Scan CMOS 水平分辨率 1920P视像分辨率 1920×1080最低照度 0.01Lux@(F1.2，AGC ON) 变焦倍数5倍无损变焦镜头焦距 3.6mm纠错 | 台 | 1 |  |  | 含三脚架、辅材，负责接入原音响系统 |
| 2 | 云台摄像机2（B555会议室） | 4K/30FPS/800万像素 20倍高清变倍（12倍光学+1.7倍电子） 水平转动：±100°，垂直转动：+40°，-90° 90°视角/800万像素/120°视角/自带电动隐私盖自动框人像/语音追踪/跟拍模式/预设置位 镜头隐私保护 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 4K摄像头  （B541会议室） | 感光元件 1/2"8MP CMOS 摄像头像素 800万、动态分辨率 3840×2160 最大帧频 30FPS、接口类型 USB3.0 系统支持 WINDOWS 、P/7/10,ANDROID,LINUX.,macOS 镜头描述 高清镜头、夜视功能 支持，单彩 视场 水平：79°，垂直43° 白平衡 自动、其它参数 麦克风 内置麦克风、产品功耗 2.2W Max纠错 | 台 | 2 |  |  | 含三脚架、辅材 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 75寸液晶电视（B541会议室） | 智能电视、显示类型：LCD显示 屏幕比例16:9、屏幕分辨率：超高清4K 支持格式（高清）2160p、响应时间8.5ms 屏幕尺寸：75英寸、色域值80%对比度 5000：1CPU核心数四核、存储内存8GB CPU架构四核A35、系统Android、WIFI频段 2.4G、运行内存/RAM1.5GB、背光方式 直下式/DLED、移动式支架1个 | 套 | 1 |  |  | 含75寸移动式支架 |
| 5 | 云台摄像机3（西区、龙塘、安庆、阜阳、芜湖、滁州各2台） | 1080p,10倍放大，宽动态，30帧率，云台功能，一键定位，远程遥控，功能拓展2.0 Mega 图像传感器 2.0 Mega Progressive Scan CMOS 水平分辨率 1920P 视像分辨率 1920×1080 最低照度 0.01Lux@(F1.2，AGC ON) 变焦倍数5倍无损变焦 镜头焦距 3.6mm纠错 | 台 | 12 |  |  | 含三脚架、辅材 |
| 6 | 拾音器（B541、西区、龙塘、安庆、阜阳、芜湖、滁州各1台） | 4麦克风阵列，360°全向拾音，5米拾音半径 支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、抗混响，增强人声，保证通话/音频质量支持USB数据线有线连接，免驱设计，即插即用兼容多个主流通讯软件 一般规范 供电方式：DC：5 V ± 5%（USB接口） 工作温度和湿度：工作温度-10 ℃~45 ℃，湿度小于90%(无凝结) | 台 | 7 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 壁挂音箱  （B541、西区、龙塘、安庆、阜阳、芜湖、滁州各1台） | 音箱系统 2.0声道 调节方式 旋钮，按键，遥控 音源输入蓝牙、 3.5mm音频接口，USB接口 输出功率 20W、单元规格 4英寸、信噪比 ≥70dB、分离度 ≥40dB、其它特点 360°环绕音效 音箱尺寸 150×225×200mm、音箱重量 4kg 音箱材质 木质、外观设计 挂墙设计，经典黑色细、腻布网网罩，木纹贴皮、遥控器 x1 | 套 | 7 |  |  |  |
| 8 | 投影仪及幕布（芜湖） | 4200流明 1024\*768 15000:1 投100寸画面 100寸电动幕 | 套 | 1 |  |  |  |
| **金额总计（元）** | | **大写： 小写：** | | | | | |

**注： 1、以上报价含13%增值税专用发票、运输、安装及培训费用。**

1. **投标参数不得低于上表中的技术要求。**

**3、请于2022年 05月 03 日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市包河区花园大道369号合肥工业大学智能制造技术研究院B527室。**

**报价单位（盖章）：**

**法定代表人或授权委托人签字：**

**联系电话：**